"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
 			
 		Генеральный директор	
 		ООО"Жилкомсервис №1 Петроградского района"	
 		_______________ В.В.Миронов	
 			
 Наименование стройки (объекта):	 на косметический ремонт летничной клетки	
 	
 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №		
 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)	
 	
 Наименование работ и затрат:	СПб, ул. Кропоткина, д. 17, кв. 65.	
 Основание:	дефектная ведомость	
 Сметная стоимость:	164,776 тыс.руб	
 Нормативная трудоемкость:	390,81 чел-ч	
 Сметная заработная плата:	50,737 тыс.руб	
 Составлен(а) в уровне цен на:	Апрель 2014 г.	
 Наименование региона:	Санкт-Петербург	
 Наименование редакции СНБ:	ТСНэ-ТЕРэ-2011 Санкт-Петербург госэталон	
 Наименование сборника индексов пересчета:	Индексы по расценкам 04.2014 Санкт-Петербург госэталон 2012	
 Наименование сборника текущих цен:	ССЦ 04.2014 Санкт-Петербург госэталон 2012	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-022-03	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	0,8	43,84	0	85,69	35,1	0	0,38	0,3	
 	(0) 	Изп=1,26; Имат=1,758; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	34,82	0			0	0	0	
 2	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-006-01	Прим. Обработка антисептиком	0,8	163,2911	0,0011	342,36	164,6	0	1,54	1,23	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,194; Имат=1,187; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	163,29	0			0	0	0	
 2.1	113-9001-006П	Антисептик "Альтекс"	1,6	33,11		52,98		
 			л					
 3	ТСНэ-ТЕРэ4.01-09-002-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,15	3 038,95	0	1 045,89	453,5	0	22,63	3,39	
 	(0) 	Изп=1,26; Имат=1,117; НР=0,67; СП=0,4	10 м2	2 399,46	0			0	0	0	
 4	ТСНэ-ТЕРэ4.01-09-001-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,28	2 730,95	0	1 794,81	752,36	0	20,31	5,69	
 	(0) 	Изп=1,26; Имат=1,417; НР=0,67; СП=0,4	10 м2	2 132,55	0			0	0	0	
 5	ТСНэ-ТЕРэ4.01-09-003-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	0,25	5 280,09	0	2 988,78	1 279,53	0	38,31	9,58	
 	(0) 	V=0,15+0,1; Изп=1,26; Имат=1,117; НР=0,67; СП=0,4	10 м2	4 062,01	0			0	0	0	
 6	ТСНэ-ТЕРэ4.01-02-011-02	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	40	33,1	0	3 530,72	1 442,95	0	0,27	10,8	
 	(0) 	Изп=1,26; Имат=1,266; НР=0,73; СП=0,56	1м трещин	28,63	0			0	0	0	
 7	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-002-01	Окраска клеевыми составами: улучшенная	2,6	238,3	4,47	1 536,39	690,35	13,85	2,11	5,49	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,192; Имат=1,442; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	210,73	0			0	0	0	
 8	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-009-02	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски: до 35%	37,46	640,34	3,91	43 849,99	13 604,34	174,59	2,8	104,89	
 	(0) 	V=18,46+19; Изп=1,26; Иэмм=1,192; Имат=1,179; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	288,23	0			0	0	0	
 9	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-009-05	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски: до 35%	24	736,06	3,91	33 784,76	11 299,78	111,86	3,63	87,12	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,192; Имат=1,182; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	373,67	0			0	0	0	
 10	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-007-02	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35%	1,68	841,68	3,91	2 934,98	1 115,66	7,83	5,12	8,6	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,192; Имат=1,162; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	527,05	0			0	0	0	
 11	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-007-08	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35%	2,6	1 302,16	3,91	7 959,23	3 463,35	12,12	10,27	26,7	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,192; Имат=1,186; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	1 057,19	0			0	0	0	
 12	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-007-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35%	0,1	998,15	3,91	215,71	86,12	0,47	6,64	0,66	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,192; Имат=1,162; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	683,52	0			0	0	0	
 13	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-017-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	1,2	931,42	0,56	2 494,38	1 035,96	0,8	6,59	7,91	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,196; Имат=1,149; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	685,16	0			0	0	0	
 14	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-007-08	Прим. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных перил за два раза с расчисткой старой краски: до 35%	1,2	1 302,16	3,91	3 673,49	1 598,47	5,59	10,27	12,32	
 	(0) 	V=80*0,15/10; Изп=1,26; Иэмм=1,192; Имат=1,186; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	1 057,19	0			0	0	0	
 15	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-017-06	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	4,8	1 023,8	0,56	11 492,3	5 024,26	3,21	8,07	38,74	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,196; Имат=1,124; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	830,73	0			0	0	0	
 16	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-013-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за 2 раза	1,46	440,68	0,56	1 157,07	357,66	0,98	1,87	2,73	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,196; Имат=1,149; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	194,42	0			0	0	0	
 17	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-016-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб за 2 раза: стальных	1,188	1 018,01	0,56	2 739,03	1 155,22	0,8	8,06	9,58	
 	(0) 	V=(36*0,13+40*0,18)/10; Изп=1,26; Иэмм=1,196; Имат=1,149; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	771,75	0			0	0	0	
 18	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-016-02 прим.	Окраска изоляции труб труб за 2 раза: стальных	0,92	1 018,01	0,56	2 121,13	894,61	0,62	8,06	7,42	
 	(0) 	V=20*0,46/10; Изп=1,26; Иэмм=1,196; Имат=1,149; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	771,75	0			0	0	0	
 19	ТСНэ-ТЕРэ4.01-15-010-01	Прим. Смена светильников: с лампами накаливания	6	182,89	0	3 097,13	1 382,65	0	1,63	9,78	
 	(0) 	Изп=1,26; Имат=1,009; НР=0,72; СП=0,52	1 шт.	182,89	0			0	0	0	
 19.1	509-9013-035П	Светильники с лампами накаливания потолочные НПО 1х100 (без ламп)	6	111,52		669,12		
 			шт.					
 20	ТСНэ-ТЕРэ4.01-05-013-01	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок	8	393,54	0	8 252,58	3 610,96	0	3,48	27,84	
 	(0) 	Изп=1,26; Имат=1,092; НР=0,7; СП=0,5	1 створка	358,23	0			0	0	0	
 21	ТСНэ-ТЕРэ4.01-05-006-01	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1 м2	0,2	3 176,98	13,95	1 242,67	353,89	3,33	13,78	2,76	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,194; Имат=1,31; НР=0,7; СП=0,5	10 м2	1 404,32	0			0	0	0	
 22	ТСНэ-ТЕРэ4.01-05-009-05 прим.	Смена оконных приборов: шпингалеты	0,4	546,56	0	515,21	199,29	0	3,88	1,55	
 	(0) 	Изп=1,26; Имат=1,27; НР=0,7; СП=0,5	10 приборов	395,41	0			0	0	0	
 23	ТСНэ-ТЕРэ4.01-08-006-02	Ремонт деревянного поручня с постановкой заделок: закруглений	1	51,17	0,2	124,58	54,47	0,22	0,42	0,42	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,1; Имат=1,078; НР=0,65; СП=0,48	1 заделка	43,23	0			0	0	0	
 24	ТСНэ-ТЕРэ4.01-15-020-02	Смена отдельных участков проводки: наружной	15	19,36	0	819,62	365,9	0	0,19	2,85	
 	(0) 	Изп=1,26; НР=0,72; СП=0,52	1 м	19,36	0			0	0	0	
 24.1	501-9003-105П	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести, без брони марки ВВГНГ-П, напряжением 1,00 кВ, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	0,0153	22 674,78		346,92		
 			1000 м					
 25	ТСНэ-ТЕРэ4.01-06-025-01	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2	6	51,05	0,54	772,94	315,86	3,54	0,41	2,46	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,093; Имат=1,302; НР=0,68; СП=0,54	1 место	41,78	0			0	0	0	
 ИТОГО:	138 571,44	50 736,84	339,81	390,81	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		138 571,44	
 Итого по неучтенным материалам		1 069,02	
 Итого по разделу		139 640,46	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		139 640,46	
 НДС	139640,46*0,18	18%	25 135,28	
 Итого		164 775,74	
 	
 СОСТАВИЛ		С.В.Чилеев	
 ПРОВЕРИЛ		В.С.Житенева