"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
 			
 		Генеральный директор	
 		ООО"Жилкомсервис №1 Петроградского района"	
 		_______________ В.В.Миронов	
 			
 Наименование стройки (объекта):	 на косметический ремонт летничной клетки	
 	
 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №		
 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)	
 	
 Наименование работ и затрат:	СПб, Большой пр., д. 76-78, кв. 60-78.	
 Основание:	дефектная ведомость	
 Сметная стоимость:	344,608 тыс.руб	
 Нормативная трудоемкость:	917,40 чел-ч	
 Сметная заработная плата:	119,666 тыс.руб	
 Составлен(а) в уровне цен на:	Апрель 2014 г.	
 Наименование региона:	Санкт-Петербург	
 Наименование редакции СНБ:	ТСНэ-ТЕРэ-2011 Санкт-Петербург госэталон	
 Наименование сборника индексов пересчета:	Индексы по расценкам 04.2014 Санкт-Петербург госэталон 2012	
 Наименование сборника текущих цен:	ССЦ 04.2014 Санкт-Петербург госэталон 2012	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-022-03	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	1,2	43,84	0	128,54	52,65	0	0,38	0,46	
 	(0) 	Изп=1,26; Имат=1,758; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	34,82	0			0	0	0	
 2	ТСНэ-ТЕРэ4.01-09-002-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,1	3 038,95	0	697,26	302,33	0	22,63	2,26	
 	(0) 	Изп=1,26; Имат=1,117; НР=0,67; СП=0,4	10 м2	2 399,46	0			0	0	0	
 3	ТСНэ-ТЕРэ4.01-09-001-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,3	2 730,95	0	1 923,01	806,1	0	20,31	6,09	
 	(0) 	Изп=1,26; Имат=1,417; НР=0,67; СП=0,4	10 м2	2 132,55	0			0	0	0	
 4	ТСНэ-ТЕРэ4.01-02-011-02	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	30	33,1	0	2 648,04	1 082,21	0	0,27	8,1	
 	(0) 	Изп=1,26; Имат=1,266; НР=0,73; СП=0,56	1м трещин	28,63	0			0	0	0	
 5	ТСНэ-ТЕРэ4.01-09-011-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	75,54	307,19	0	59 691,28	28 358,05	0	2,81	212,27	
 	(0) 	Изп=1,26; Имат=1,417; НР=0,67; СП=0,4	10 м2	297,94	0			0	0	0	
 6	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-002-01	Окраска клеевыми составами: улучшенная	24,4	238,3	4,47	14 418,44	6 478,68	130,01	2,11	51,48	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,192; Имат=1,442; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	210,73	0			0	0	0	
 7	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-007-02	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35%	75,54	841,68	3,91	131 969,14	50 164,83	352,07	5,12	386,76	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,192; Имат=1,162; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	527,05	0			0	0	0	
 8	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-007-08	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35%	1,4	1 302,16	3,91	4 285,74	1 864,88	6,53	10,27	14,38	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,192; Имат=1,186; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	1 057,19	0			0	0	0	
 9	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-007-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35%	25,6	998,15	3,91	55 221,42	22 047,62	119,31	6,64	169,98	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,192; Имат=1,162; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	683,52	0			0	0	0	
 10	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-017-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	1	931,42	0,56	2 078,65	863,3	0,67	6,59	6,59	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,196; Имат=1,149; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	685,16	0			0	0	0	
 11	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-007-08	Прим. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных перил за два раза с расчисткой старой краски: до 35%	1,6	1 302,16	3,91	4 897,99	2 131,3	7,46	10,27	16,43	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,192; Имат=1,186; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	1 057,19	0			0	0	0	
 12	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-017-06	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	0,4	1 023,8	0,56	957,69	418,69	0,27	8,07	3,23	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,196; Имат=1,124; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	830,73	0			0	0	0	
 13	ТСНэ-ТЕРэ4.01-06-025-01	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2	24	51,05	0,54	3 091,77	1 263,43	14,17	0,41	9,84	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,093; Имат=1,302; НР=0,68; СП=0,54	1 место	41,78	0			0	0	0	
 14	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-007-14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 35%	6,23	740,76	3,91	9 556,12	3 684,77	29,04	4,56	28,41	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,192; Имат=1,118; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	469,41	0			0	0	0	
 15	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-013-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за 2 раза	0,6	440,68	0,56	475,51	146,98	0,4	1,87	1,12	
 	(0) 	Изп=1,26; Иэмм=1,196; Имат=1,149; НР=0,68; СП=0,4	10 м2	194,42	0			0	0	0	
 ИТОГО:	292 040,6	119 665,82	659,93	917,4	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого по разделу		292 040,6	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		292 040,6	
 НДС	292040,6*0,18	18%	52 567,31	
 Итого		344 607,91	
 	
 СОСТАВИЛ		С.В.Чилеев	
 ПРОВЕРИЛ		В.С.Житенева